

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ**  **ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ**  **Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  **ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ**  **Πληροφορίες: Μπαρμπαλέξη Ευδοκία**  **Ταχ. Δ/νση: Ύδρας 1, 67100 Ξάνθη**  **Τηλέφωνο: 25410 27883, 22332**  **Αρ. Σύντ. Τευχών: Π 05 /2019** | **ΥΠΗΡΕΣΙΑ:**  **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ »**  **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 21.406,12 €** |

**Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση των εργασιών τεχνικού ελέγχου, έκδοσης κάρτας ελέγχου καυσαερίων και πιστοποίησης των ταχογράφων των οχημάτων καθώς και εργασίες πιστοποίησης των ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου Ξάνθης, για τα έτη 2019, 2020, 2021, 2022 και 2023, καθώς για λόγους οδικής ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι τα οχήματα που κυκλοφορούν, συντηρούνται και ελέγχονται ορθά.

Σύμφωνα µε το Π.Δ. 1387/1981 (Φ.Ε.Κ. 347/Α/31-12-1981) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, πρέπει να διενεργούνται οι απαραίτητοι περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι όλων των οχημάτων (επιβατικά, δίκυκλα και φορτηγά όλων των κατηγοριών).

Τα φορτηγά μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και τα λεωφορεία, πρέπει να ελέγχονται κάθε χρόνο από ΚΤΕΟ, ενώ κάθε έξι μήνες να ελέγχονται τα καυσαέριά τους (έκδοση Κάρτας ελέγχου καυσαερίων). Για τα υπόλοιπα οχήματα (φορτηγά έως 3,5 τόνους, επιβατικά, δίκυκλα, κ.λ.π.) ο έλεγχος απαιτείται κάθε δύο χρόνια και η έκδοση Κάρτας ελέγχου καυσαερίων κάθε χρόνο.

Την παρούσα τεχνική έκθεση συνοδεύει αναλυτική κατάσταση των οχημάτων του Δήμου, τα οποία πρέπει να ελεγχθούν από ΚΤΕΟ και για τα οποία απαιτείται έκδοση κάρτας ελέγχου καυσαερίων.

Οι κατηγορίες των οχημάτων που διαθέτει ο ∆ήμος Ξάνθης και χρήζουν τεχνικού ελέγχου και έκδοσης κάρτας καυσαερίων είναι οι ακόλουθες:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ** | **ΑΡΙΘΜΟΣ** |
| 1. | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ | 10 |
| 2. | ∆ΙΚΥΚΛΟ ΟΧΗΜΑ | 1 |
| 3. | ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ (Μ.Β.) ≤ 3,5 tn | 16 |
| 4. | ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ (Μ.Β.) ΑΠΌ 3,5 tn ΕΩΣ ≤ 12 tn | 4 |
| . | ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ (Μ.Φ.) >12 tn | 9 |
| 6. | ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ≤ 10µ. | 2 |
| 7. | ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ >10µ.(ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΡΕΝΑΚΙ) | 2 |
| 8. | ΣΥΡΜΟΙ | 1 |

Οι εργασίες πιστοποίησης των ταχογράφων αφορούν στα οχήματα του Δήμου Ξάνθης, που φέρουν μικτό βάρος οχήματος άνω των 3.500 κιλών, καθώς σύμφωνα με το Ν 3534/2007 και τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 165/2014 ΤΟΥ ΕΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Φεβρουαρίου 2014 (άρθρο 23), οι ταχογράφοι των οχημάτων που φέρουν μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων, πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδική επιθεώρηση από εγκεκριμένα συνεργεία, τουλάχιστον ανά διετία, στο πλαίσιο των τεχνικών επιθεωρήσεων της καταλληλόλητας των οχημάτων.

Τα οχήματα του Δήμου Ξάνθης τα οποία διαθέτουν ταχογράφο που χρήζει πιστοποίησης είναι τα ακόλουθα:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ** | **ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ** | **ΤΥΠΟΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ** |
| 1 | ΚΗΙ 1432 | MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ | Αναλογικός |
| 2 | ΚΗΙ 1462 | MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΝΑΤΡΕΠ | Αναλογικός |
| 3 | ΚΗΙ 1476 | NISSAN ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ | Ψηφιακός |
| 4 | KHH 4186 | MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΝΟΙΧΤΟ | Αναλογικός |
| 5 | KHH 5275 | MERCEDES - BENZ | Ψηφιακός |
| 6 | KHH 5276 | MERCEDES - BENZ | Ψηφιακός |
| 7 | KHH 5277 | MERCEDES - BENZ | Ψηφιακός |
| 8 | KHH 5279 | MERCEDES - BENZ | Ψηφιακός |
| 9 | ΚΗΙ 1405 | IVECO ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ | Αναλογικός |
| 10 | ΚΗΙ 1453 | MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΝΟΙΧΤΟ | Αναλογικός |
| 11 | ΚΗΙ 1455 | MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ-ΓΕΡΑΝΟ | Αναλογικός |
| 12 | ΚΗΗ 4165 | ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ MERCEDES | Αναλογικός |
| 13 | ΚΗΙ 1409 | FIAT ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 33Θ | Αναλογικός |
| 14 | KY 8732 | IVECO (ΡΥΜΟΥΛΚΟ+ΡΥΜΟΥΛΚ.) | Ψηφιακός |
| 15 | ΚΗΙ 1414 | MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΝΟΙΧΤΟ - ΓΕΡΑΝΟΣ | Αναλογικός |
| 16 | ΚΗΗ 7312 | FORD TRANSIT ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 14Θ | Αναλογικός |

Τέλος, με την παρούσα περιγράφονται οι εργασίες ελέγχου και πιστοποίησης των ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου Ξάνθης.

Σύμφωνα με το [ΦΕΚ 1186/25.08.2003](https://www.incert.com.gr/incertepe/images/esyd_certificates/1186b2003_anipsotika.pdf) (Υ.Α. 15085/593/2003 «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων») και την Κατευθυντήρια Οδηγία του Ε.ΣΥ.Δ. [ΚΟ - ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ/01/00/10.10.2013](https://www.incert.com.gr/incertepe/images/nomothesia/KO_ESYD_ANYPSWTIKA.pdf), τα ανυψωτικά μηχανήματα υπόκεινται υποχρεωτικά σε περιοδικό έλεγχο. Η μη διάθεση Πιστοποιητικού Ελέγχου Ανυψωτικών Μηχανημάτων επιβάλει πρόστιμο, σύμφωνα με το [ΦΕΚ 2062/Β/23.08.2013](https://www.incert.com.gr/incertepe/images/nomothesia/%CE%A6%CE%95%CE%9A%202062_%CE%92_23.08.2013.pdf), άρθρο 2, σελ 3, παρ. ΙΙΙ, (Υ.Α. 27397/122/19.08.2013).

Τα ανυψωτικά μηχανήματα του Δήμου Ξάνθης για τα οποία απαιτείται έλεγχος – πιστοποίηση είναι τα ακόλουθα:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Αρ. κυκλ** | **Τύπος οχήματος** |  |
| 1 | ΚΗΙ 1455 | ΦΟΡΤΗΓΟ-ΓΕΡΑΝΟΣ |  |
| 2 | ΜΕ89591 | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ |  |
| 3 | ΜΕ 118828 | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ |  |
| 4 | ΜΕ29542 | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ |  |

Ο προϋπολογισμός της συνολικής δαπάνης για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 21.406,12 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) .

**ΙΙ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΩΝ**

**Άρθρο 1ο :**  **Αντικείμενο συγγραφής**

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάθεση των εργασιών τεχνικού ελέγχου, έκδοσης κάρτας ελέγχου καυσαερίων και πιστοποίησης των ταχογράφων των οχημάτων καθώς και εργασίες πιστοποίησης των ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου Ξάνθης, για τα έτη 2019, 2020, 2021, 2022 και 2023

**Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις**

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

* του Ν. 4412/16

## Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα ανατεθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

α) Ο Προϋπολογισμός

β) Η Συγγραφή υποχρεώσεων

γ) Η Τεχνική περιγραφή

## Άρθρο 4ο : Τεχνικές Προδιαγραφές

Το Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας από την οποία να προκύπτει µε σαφήνεια η δυνατότητα διεξαγωγής τεχνικών ελέγχων και ο τύπος οχημάτων που ελέγχονται, καθώς και πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2008) από αρμόδιο φορέα διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

Οι εργασίες πιστοποίησης των ταχογράφων πραγματοποιείται από συνεργείο που είναι εξουσιοδοτημένο για τέτοιου είδους εργασίες.

Ο έλεγχος και πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων καθώς και μηχανημάτων έργων πραγματοποιείται από  φορέα πιστοποίησης ανυψωτικών μηχανημάτων, διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. ως προς το ISO 17020:2004.

Η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης της καλής και ασφαλούς λειτουργίας ενός ανυψωτικού πραγματοποιείται σύμφωνα με το [ΦΕΚ 1186/25.08.2003](https://www.incert.com.gr/incertepe/images/esyd_certificates/1186b2003_anipsotika.pdf) (Υ.Α. 15085/593/2003, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και ΙΙ.

**Άρθρο 5ο : Διάρκεια σύμβασης**

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια πέντε (5) ετών αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της.

**Άρθρο 6ο : Άρνηση υπογραφής της σύμβασης**

Εάν ο αναδειχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση εντός (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης γνωστοποίησης της ανάθεσης σ΄ αυτόν , τότε ο Δήμος δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχών γενομένης σ’ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζημιάς από μέρους του αναδόχου που αρνήθηκε την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

**Άρθρο 7ο : Εκτέλεση εργασιών**

Μετά την ανάθεση, τα οχήματα θα ελέγχονται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες ελέγχου των οχημάτων. Οι εργασίες ελέγχου θα ολοκληρώνονται αυθημερόν για κάθε όχημα, την ημερομηνία που από κοινού το υπεύθυνο γραφείο του Δήμου και ο Ανάδοχος θα έχουν προγραμματίσει τον έλεγχο.

**Άρθρο 8ο : Ανωτέρα βία**

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

**Άρθρο 9ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις**

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.

**Άρθρο 10ο : Τρόπος Πληρωμής**

Το ποσό θα καταβάλλεται στον ανάδοχο τμηματικά, κάθε φορά που θα ολοκληρώνεται η έκδοση Δελτίου Τεχνικού ελέγχου ενός οχήματος ή η έκδοση Κάρτας ελέγχου καυσαερίων ή η πιστοποίηση ταχογράφου ή η πιστοποίηση ανυψωτικού μηχανήματος, μετά την πιστοποίηση και βεβαίωση πραγματοποίησης της εργασίας από τα αρμόδια όργανα του Δήμου και κατόπιν προσκομίσεως του αντίστοιχου τιμολογίου στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου Ξάνθης.

**Άρθρο 11ο: Αναθεώρηση τιμών**

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

**Άρθρο 12ο : Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο**

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του αντικειμένου της συμβάσεως.

**Άρθρο13ο : Επίλυση διαφορών**

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

**Άρθρο 15ο: Αθέτηση όρων συμφωνίας**

Η από μέρους του αναδόχου αθέτηση όρου της παρούσης και της υπογραφείσας σύμβασης ή η μη πλήρης συμμόρφωσή του προς τους όρους αυτών παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ξάνθη 18-02-2019  Συντάχθηκε |  | Ξάνθη 18-02-2019  Ελέγχθηκε-Θεωρήθηκε |
| Η Συντάξασα |  | Η Προϊσταμένη  της Διεύθυνσης |
| Ευδοκία Μπαρμπαλέξη  Μηχανολόγος Μηχανικός |  | Αικατερίνη Μανά  Τοπογράφος Μηχανικός |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ** | | | | | |  |
| **α/α** | **Αρ. κυκλ** | **Τύπος οχήματος** | **Ισχύς (ΗΡ)** |  | **Παρατηρήσεις** | |
| 1 | ΚΗΙ 1493 | BMW 520i | 14 |  |  | |
| 2 | ΚΗΙ 1500 | BMW X3 | 14 |  |  | |
| 3 | ΚΗΗ 4191 | SKODA FABIA | 8 |  |  | |
| 4 | ΚΗΙ 1494 | PEUGEOT 107 | 7 |  |  | |
| 5 | ΚΗΗ 4157 | JEEP PATRIOT | 14 |  |  | |
| 6 | ΚΗΗ 4156 | JEEP PATRIOT | 14 |  |  | |
| 7 | ΚΗΙ 1451 | HYUNDAI H-1 | 16 |  |  | |
| 8 | KHH 4187 | HYUNDAI H-1 | 16 |  |  | |
| 9 | KHH 4188 | ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ | 17 |  |  | |
| 10 | ΚΗΙ 1406 | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΜΕΑ | 17 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| **ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝ** | | | | | | |
| **α/α** | **Αρ. κυκλ** | **Τύπος οχήματος** | **Ισχύς (ΗΡ)** |  | **Παρατηρήσεις** | |
| 1 | KHI 1461 | VANETTE NISSAN | 11 |  |  | |
| 2 | ΚΗΙ 1477 | NISSAN ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ | 18 |  |  | |
| 3 | ΚΗΗ 4159 | MAZDA 4X4 | 17 |  |  | |
| 4 | ΚΗΗ 4162 | MAZDA BT-50 | 17 |  |  | |
| 5 | ΚΗΥ 4297 | MAZDA 4X4 | 17 |  |  | |
| 6 | ΚΗΗ 4161 | MAZDA BT-50 | 17 |  |  | |
| 7 | ΚΗΙ 1499 | CITROEN JUMPY | 14 |  |  | |
| 8 | ΚΗΙ 1483 | ISUZU ΦΟΡΤΗΓΟ | 17 |  |  | |
| 9 | ΚΗΗ 4158 | MAZDA 4X4 | 17 |  |  | |
| 10 | KHY 4279 | MAZDA 4X4 | 17 |  |  | |
| 11 | ΚΗΙ 1452 | MITSUBISHI L-200 | 17 |  |  | |
| 12 | ΚΗΙ 1463 | ΟPEL COMBO | 12 |  |  | |
| 13 | ΚΗΙ 1492 | RENAULT TRAFIC | 14 |  |  | |
| 14 | ΚΗΥ 4246 | FORD | 9 |  |  | |
| 15 | ΚΗΗ 7318 | NISSAN NV200 | 10 |  |  | |
| 16 | KHH 7317 | FIAT DOBLO MAX 90 | 9 |  |  | |
| **ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟ 3,5 ΕΩΣ 12 ΤΟΝ.** | | |  |  |  | |
| **α/α** | **Αρ. κυκλ** | **Τύπος οχήματος** | **Ισχύς (ΗΡ)** |  |  | |
| 1 | ΚΗΙ 1432 | MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ | 23 |  |  | |
| 2 | ΚΗΙ 1462 | MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΝΑΤΡΕΠ | 28 |  |  | |
| 3 | ΚΗΙ 1476 | NISSAN ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ | 36 |  |  | |
| 4 | KHH 4186 | MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΝΟΙΧΤΟ | 36 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΩ 12 ΤΟΝ.** | | | | |  | |
| **α/α** | **Αρ. κυκλ** | **Τύπος οχήματος** | **Ισχύς (ΗΡ)** |  |  | |
| 1 | KHH 5275 | MERCEDES - BENZ | 38 |  |  | |
| 2 | KHH 5276 | MERCEDES - BENZ | 38 |  |  | |
| 3 | KHH 5277 | MERCEDES - BENZ | 38 |  |  | |
| 4 | KHH 5279 | MERCEDES - BENZ | 38 |  |  | |
| 5 | ΚΗΙ 1405 | IVECO ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ | 57 |  |  | |
| 6 | ΚΗΙ 1453 | MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΝΟΙΧΤΟ | 69 |  |  | |
| 7 | ΚΗΙ 1455 | MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ-ΓΕΡΑΝΟ | 69 |  |  | |
| 8 | ΚΗΗ 4165 | ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ MERCEDES | 77 |  |  | |
| 9 | ΚΗΙ 1414 | MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΜΠΙΓΑ | 36 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| **ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ <10Μ** | | | | | |  |
| **α/α** | **Αρ. κυκλ** | **Τύπος οχήματος** | **Ισχύς (ΗΡ)** |  | **Παρατηρήσεις** | |
| 1 | ΚΗΙ 1409 | FIAT ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 33Θ | 35 |  |  | |
| 2 | ΚΗΗ 7312 | FORD 14Θ |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| **ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ >10Μ** | | | | |  | |
| 1 | ΚΗΙ 1495 | ΤΡΕΝΑΚΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ | 17 |  |  | |
| 2 | KHH 4160 | ΤΡΕΝΑΚΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ | 17 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| **ΣΥΡΜΟΙ** | | | | |  | |
| 1 | KY 8732 | IVECO (ΡΥΜΟΥΛΚΟ+ΡΥΜΟΥΛΚ.) | 62 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| **ΔΙΚΥΚΛΑ** | | | | |  | |
| 1 | ΑΗΟ 0600 | KYMCO 150cc | 151cc |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |