**ΟΜΑΔΑ Β’.**

| **ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**  **ΟΜΑΔΑ Β’ Έγχρωμο Φωτοαντιγραφικό πολυμηχάνημα τύπου Β-1** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** | |
| **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** |
| 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΜΝΗΜΗ | ≥ 8GB |  |  |
| 3 | ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΤΥΠΟΥ SSD | ≥250 GB SSD |  |  |
| 4 | ΚΑΣΕΤΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ | ≥2x 500 φύλλα |  |  |
| 5 | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | ΒΥΡΑSS | ≥150 φύλλων |  |  |
| 7 | DUBLEX(ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗ&ΣΑΡΩΣΗ) | ΝΑΙ - AYTOMATH |  |  |
| 8 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΜΕ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | ≥ 100 φύλλων |  |  |
| 9 | CPU (Επεξεργαστής) | ≥ Quad Core 1.5 GHz |  |  |
| 10 | ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ (Στα Ελληνικά) | ≥ 10" |  |  |
| 11 | ΒΑΡΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ(g/m²) | Από 55g/m²έως και 300 g/m² |  |  |
| 12 | ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ (DUTYCYLE) | ≥ 120.000 |  |  |
| 13 | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ | ≥ 15.000 |  |  |
| 14 | ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ Α4 ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥ (Φωτοαντιγραφή/Εκτύπωση) | ≤ 5.2 sec |  |  |
| 15 | ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ Α4 ΕΓΧΡΩΜΟΥ (Φωτοαντιγραφή/Εκτύπωση) | ≤6,9 sec |  |  |
| 16 | ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Warm-uptime) | ≤ 13 sec |  |  |
| 17 | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4 ΣΕ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ/ΕΓΧΡΩΜΟ | ≥ 25 σελίδες/λεπτό |  |  |
| 18 | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α3 ΣΕ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ/ΕΓΧΡΩΜΟ | ≥ 15 σελίδες/λεπτό |  |  |
| 19 | ΑΝΑΛΥΣΗΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ | ≥ 600 x 600 DPI |  |  |
| 20 | ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ | Α6-SRΑ3 |  |  |
| 21 | ΖΟΟΜ25-400% | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | ΑΝΑΛΥΣΗΕΚΤΥΠΩΣΗΣ | ≥ 1200 X 1200 dpi |  |  |
| 23 | ΓΛΩΣΣΕΣΕΚΤΥΠΩΣΗΣ | PCL 6 , PCL 5c, PostScript 3 , XPS |  |  |
| 24 | MOBILE PRINTING | AirPrint (iOS) ,Mopria (Android) |  |  |
| 25 | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ Ασπρόμαυρο/Έγχρωμο A4 | ≥ 100 σελ/λεπτό |  |  |
| 26 | ΑΝΑΛΥΣΗΣΑΡΩΣΗΣ | ≥ 600 X 600 dpi |  |  |
| 27 | ΤΡΟΠΟΙ ΣΑΡΩΣΗΣ | Scan-to-eMail,-to-SMB, Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, TWAIN scan |  |  |
| 28 | ΤΥΠΟΙ ΣΑΡΩΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ | JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF , Encrypted PDF, XPS , Compact XPS |  |  |

| **ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**  **ΟΜΑΔΑ Β’ Έγχρωμο Φωτοαντιγραφικό πολυμηχάνημα τύπου Β-2** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** | |
| **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** |
| 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER | | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΜΝΗΜΗ | | ≥ 8GB |  |  |
| 3 | ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΤΥΠΟΥ SSD | | ≥250 GB SSD |  |  |
| 4 | ΚΑΣΕΤΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ | | ≥ 2x 500 Φύλλων ΚΑΙ 1x 2500 Φύλλων |  |  |
| 5 | ΒΥΡΑSS | | ≥150 φύλλων |  |  |
| 6 | DUBLEX(ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗ&ΣΑΡΩΣΗ) | | ΝΑΙ - AYTOMATH |  |  |
| 7 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΜΕ ΣΑΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΜΕ ΕΝΑ ΠΕΡΑΣΜΑ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ , ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | | ≥ 300 φύλλων |  |  |
| 8 | CPU (Επεξεργαστής) | | ≥Quad Core 1.6 GHz |  |  |
| 9 | ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ (Στα Ελληνικά) | | ≥10" |  |  |
| 10 | ΒΑΡΟΣΧΑΡΤΙΟΥ(g/m²) | | Από 55g/m² έως και 300g/m² |  |  |
| 11 | ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ (DUTYCYLE) | | ≥ 200.000 |  |  |
| 12 | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ | | ≥ 40.000 |  |  |
| 13 | ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ Α4 ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥ (Φωτοαντιγραφή/Εκτύπωση) | | ≤ 3.8sec |  |  |
| 14 | ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ Α4 ΕΓΧΡΩΜΟΥ (Φωτοαντιγραφή/Εκτύπωση) | | ≤5,0sec |  |  |
| 15 | ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Warm-uptime) | | ≤ 17sec |  |  |
| 16 | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4 ΣΕ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ/ΕΓΧΡΩΜΟ | | ≥ 45 σελίδες/λεπτό |  |  |
| 17 | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α3 ΣΕ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ/ΕΓΧΡΩΜΟ | | ≥ 22σελίδες/λεπτό |  |  |
| 18 | ΑΝΑΛΥΣΗΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ | | ≥600 x 600 DPI |  |  |
| 19 | ΜΕΓΕΘΟΣΧΑΡΤΙΟΥ | | Α6-SRΑ3 |  |  |
| 20 | ΖΟΟΜ25-400% | | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | ΑΝΑΛΥΣΗΕΚΤΥΠΩΣΗΣ | | ≥ 1200 X 1200 dpi |  |  |
| 22 | ΓΛΩΣΣΕΣΕΚΤΥΠΩΣΗΣ | | PCL 6 , PCL 5c; PostScript 3 , XPS |  |  |
| 23 | MOBILE PRINTING | | AirPrint (iOS) , Mopria (Android) |  |  |
| 24 | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ Ασπρόμαυρο/Έγχρωμο ΜΟΝΗ ΟΨΗ A4 | | ≥140όψεις/λεπτό |  |  |
| 25 | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ Ασπρόμαυρο/Έγχρωμο ΔΙΠΛΗ ΟΨΗ A4 | | ≥280όψεις /λεπτό |  |  |
| 26 | ΑΝΑΛΥΣΗΣΑΡΩΣΗΣ | | ≥ 600 X 600 dpi |  |  |
| 27 | ΤΡΟΠΟΙ ΣΑΡΩΣΗΣ | | Scan-to-eMail ,-to-SMB, Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, TWAIN scan |  |  |
| 28 | ΤΥΠΟΙ ΣΑΡΩΜΕΝΩΝΑΡΧΕΙΩΝ | | JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF , Encrypted PDF, XPS , Compact XPS |  |  |
| 29 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ | | ≥Συρραφή 50 φύλλων |  |  |
| 30 | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΤΗ | | ≥3000 φύλλων |  |  |

| **ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**  **ΟΜΑΔΑ Β’ Έγχρωμο Φωτοαντιγραφικό πολυμηχάνημα τύπου Β-3** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** | |
| **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** |
| 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΜΝΗΜΗ | ≥ 8GB |  |  |
| 3 | ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΤΥΠΟΥ SSD | ≥250 GB SSD |  |  |
| 4 | ΚΑΣΕΤΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ | ≥ 2x 500 Φύλλων ΚΑΙ 1x 2500 Φύλλων |  |  |
| 5 | ΒΥΡΑSS | ≥150 φύλλων |  |  |
| 6 | DUBLEX(ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗ&ΣΑΡΩΣΗ) | ΝΑΙ - AYTOMATH |  |  |
| 7 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΜΕ ΣΑΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΜΕ ΕΝΑ ΠΕΡΑΣΜΑ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ , ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | ≥ 100 φύλλων |  |  |
| 8 | CPU (Επεξεργαστής) | ≥ Quad Core 1.5 GHz |  |  |
| 9 | ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ (Στα Ελληνικά) | ≥10" |  |  |
| 10 | ΒΑΡΟΣΧΑΡΤΙΟΥ(g/m²) | Από 55g/m² έως και 300g/m² |  |  |
| 11 | ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ (DUTYCYLE) | ≥ 170.000 |  |  |
| 12 | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ | ≥ 30.000 |  |  |
| 13 | ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ Α4 ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥ (Φωτοαντιγραφή/Εκτύπωση) | ≤ 4.6sec |  |  |
| 14 | ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ Α4 ΕΓΧΡΩΜΟΥ (Φωτοαντιγραφή/Εκτύπωση) | ≤6.1sec |  |  |
| 15 | ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Warm-uptime) | ≤ 13sec |  |  |
| 16 | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4 ΣΕ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ/ΕΓΧΡΩΜΟ | ≥ 36 σελίδες/λεπτό |  |  |
| 17 | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α3 ΣΕ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ/ΕΓΧΡΩΜΟ | ≥ 18 σελίδες/λεπτό |  |  |
| 18 | ΑΝΑΛΥΣΗΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ | ≥600 x 600 DPI |  |  |
| 19 | ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ | Α6-SRΑ3 |  |  |
| 20 | ΖΟΟΜ 25-400% | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | ΑΝΑΛΥΣΗΕΚΤΥΠΩΣΗΣ | ≥ 1200 X 1200 dpi |  |  |
| 22 | ΓΛΩΣΣΕΣΕΚΤΥΠΩΣΗΣ | PCL 6 , PCL 5c; PostScript 3 , XPS |  |  |
| 23 | MOBILE PRINTING | AirPrint (iOS) , Mopria (Android) |  |  |
| 24 | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ Ασπρόμαυρο/Έγχρωμο ΜΟΝΗ ΟΨΗ A4 | ≥100όψεις/λεπτό |  |  |
| 25 | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ Ασπρόμαυρο/Έγχρωμο ΔΙΠΛΗ ΟΨΗ A4 | ≥200όψεις /λεπτό |  |  |
| 26 | ΑΝΑΛΥΣΗΣΑΡΩΣΗΣ | ≥ 600 X 600 dpi |  |  |
| 27 | ΤΡΟΠΟΙ ΣΑΡΩΣΗΣ | Scan-to-eMail ,-to-SMB, Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, TWAIN scan |  |  |
| 28 | ΤΥΠΟΙ ΣΑΡΩΜΕΝΩΝΑΡΧΕΙΩΝ | JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF , Encrypted PDF, XPS , Compact XPS |  |  |

| **ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**  **ΟΜΑΔΑ Β’ Έγχρωμο Φωτοαντιγραφικό πολυμηχάνημα τύπου Β-3α** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** | |
| **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** |
| 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΜΝΗΜΗ | ≥ 8GB |  |  |
| 3 | ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΤΥΠΟΥ SSD | ≥250 GB SSD |  |  |
| 4 | ΚΑΣΕΤΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ | ≥ 2x 500 Φύλλων ΚΑΙ 1x 2500 Φύλλων |  |  |
| 5 | ΒΥΡΑSS | ≥150 φύλλων |  |  |
| 6 | DUBLEX(ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗ&ΣΑΡΩΣΗ) | ΝΑΙ - AYTOMATH |  |  |
| 7 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΜΕ ΣΑΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΜΕ ΕΝΑ ΠΕΡΑΣΜΑ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ , ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | ≥ 100 φύλλων |  |  |
| 8 | CPU (Επεξεργαστής) | ≥ Quad Core 1.5 GHz |  |  |
| 9 | ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ (Στα Ελληνικά) | ≥10" |  |  |
| 10 | ΒΑΡΟΣΧΑΡΤΙΟΥ(g/m²) | Από 55g/m² έως και 300g/m² |  |  |
| 11 | ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ (DUTYCYLE) | ≥ 170.000 |  |  |
| 12 | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ | ≥ 30.000 |  |  |
| 13 | ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ Α4 ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥ (Φωτοαντιγραφή/Εκτύπωση) | ≤ 4.6sec |  |  |
| 14 | ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ Α4 ΕΓΧΡΩΜΟΥ (Φωτοαντιγραφή/Εκτύπωση) | ≤6.1sec |  |  |
| 15 | ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Warm-uptime) | ≤ 13sec |  |  |
| 16 | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4 ΣΕ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ/ΕΓΧΡΩΜΟ | ≥ 36 σελίδες/λεπτό |  |  |
| 17 | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α3 ΣΕ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ/ΕΓΧΡΩΜΟ | ≥ 18 σελίδες/λεπτό |  |  |
| 18 | ΑΝΑΛΥΣΗΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ | ≥600 x 600 DPI |  |  |
| 19 | ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ | Α6-SRΑ3 |  |  |
| 20 | ΖΟΟΜ 25-400% | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | ΑΝΑΛΥΣΗΕΚΤΥΠΩΣΗΣ | ≥ 1200 X 1200 dpi |  |  |
| 22 | ΓΛΩΣΣΕΣΕΚΤΥΠΩΣΗΣ | PCL 6 , PCL 5c; PostScript 3 , XPS |  |  |
| 23 | MOBILE PRINTING | AirPrint (iOS) , Mopria (Android) |  |  |
| 24 | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ Ασπρόμαυρο/Έγχρωμο ΜΟΝΗ ΟΨΗ A4 | ≥100όψεις/λεπτό |  |  |
| 25 | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ Ασπρόμαυρο/Έγχρωμο ΔΙΠΛΗ ΟΨΗ A4 | ≥200όψεις /λεπτό |  |  |
| 26 | ΑΝΑΛΥΣΗΣΑΡΩΣΗΣ | ≥ 600 X 600 dpi |  |  |
| 27 | ΤΡΟΠΟΙ ΣΑΡΩΣΗΣ | Scan-to-eMail ,-to-SMB, Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, TWAIN scan |  |  |
| 28 | ΤΥΠΟΙ ΣΑΡΩΜΕΝΩΝΑΡΧΕΙΩΝ | JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF , Encrypted PDF, XPS , Compact XPS |  |  |
| 29 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ | ≥Συρραφή 50 φύλλων |  |  |
| 30 | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΤΗ | ≥3000 φύλλων |  |  |